**Домашнее задание**

OSPF

Цель: Настроить OSPF офисе Москва  
Разделить сеть на зоны  
Настроить фильтрацию между зонами

1. Маршрутизаторы R14-R15 находятся в зоне 0 - backbone  
2. Маршрутизаторы R12-R13 находятся в зоне 10. Дополнительно к маршрутам должны получать маршрут по-умолчанию  
3. Маршрутизатор R19 находится в зоне 101 и получает только маршрут по умолчанию  
4. Маршрутизатор R20 находится в зоне 102 и получает все маршруты, кроме маршрутов до сетей зоны 101  
5. Настройка для IPv6 повторяет логику IPv4  
6. План работы и изменения зафиксированы в документации   
  
Документация оформлена на github. (желательно использовать markdown)  
  
Если нужна помощь - пишите через ЛК с помощью кнопки "чат с преподавателем" или в канал в Slack

Критерии оценки: 1. Степень выполнения ДЗ  
+1 балл – Выполнен только 1 пункт  
+2 балла – Работа выполнена частично или с ошибками  
+3 балла - Все сделано верно  
  
2. Способ заполнения документации ДЗ  
+1 балл – Документация есть, включает малую часть изменений  
+ 2 балла – Документация есть, учтены не все настройки.   
+ 3 балла – Документация включает все настройки  
  
3. Скорость выполнения ДЗ  
+1 балла - работа сдана с отставанием  
+ 2 балла - дедлайн соблюден